**南京市第二医院消防泵控制柜采购清单**

**拆除及新装消防泵控制柜2台**

要求：

1、防护等级不低于IP55，控制柜含双电源切换装置、控制柜基础和强电线路；

2、二次控制回路（需满足3台消防主机远程控制及其它控制方式的要求）、箱体走线需现场自行勘查确认。